Recordar que con ***nslookup <dominio>*** nos devolvía qué servidor era el encargado de resolver dicha dirección.

Intranet son direcciones privadas. Internet son públicas.

IANA ASIGNA IP.

ICAN ASIGNA LOS NOMBRES.

IPv6: Ej: 2001:0db8:ac10:0000:0000:0013:0000:0000

* Prefijo del sitio: Los primeros 48 bits (3 campos) → 2001:0db8:ac10
* Prefijo de subred: Los siguientes 16 bits (1 campo) → 0000
* ID de la interfaz: El resto (4 campos) → 0000:0013:0000:0000

Dirección formada por el formato EUI-64:

64 bits para la red y los otros 64 restantes se cogen de la MAC del equipo al que en el medio de estos dígitos se inserta FF:FE (la MAC solo tiene 48 bits)