|  |  |
| --- | --- |
| **DIRECCIÓN IPv6 COMPLETA** | **DIRECCIÓN IPv6 COMPRIMIDA** |
| **2340:0000:0010:0100:1000:ABCD:0101:1010** | 2340:0:10:100:1000:ABCD:101:1010 |
| 30A0:ABCD:EF12:3456:0ABC:B0B0:9999:9009 | **30A0:ABCD:EF12:3456:ABC:B0B0:9999:9009** |
| **2222:3333:4444:5555:0000:0000:6060:0707** | 2222:3333:4444:5555::6060:707 |
| 3210:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | **3210::** |
| **210F:0000:0000:0000:CCCC:0000:0000:000D** | 210F::CCCC:0:0:D |
| 34BA:000B:000B:0000:0000:0000:0000:0020 | **34BA:B:B::20** |
| **FE80:0000:0000:0000:DEAD:BEFF:FEEF:CAFE** | FE80::DEAD:BEFF:FEEF:CAFE |
| FE80:0000:0000:0000:FACE:BAFF:FEBE:CAFE | **FE80::FACE:BAFF:FEBE:CAFE** |
| **FE80:000F:00E0:0D00:FACE:BAFF:FE00:0000** | FE80:F:E0:D00:FACE:BAFF:FE00:0 |
| FE80:0800:0000:0040:CAFÉ:00FF:FE00:0001 | **FE80:800::40:CAFE:FF:FE00:1** |